FAQ DI MARCOV  MODERN VESPA
 La durata di carica con un uso normale è di circa 24 mesi dopodichè il display digitale si spegne e scompare la visualizzazione di ora e data.

La logica vorrebbe che sia una semplice sostituzione eseguibile da chiunque ma, andando a leggere il manuale uso e manutenzione, si scopre che ci si deve rivolgere ad un centro assistenza Piaggio!

A parte che è una assurdità la cosa in se stessa ma soprattutto, visto che la batteria costa a MediaWord 2,30 € (da me comprata ieri pomeriggio), non si capisce perché si debba spendere una cifra ben più alta facendo fare questa operazione da una officina specializzata Piaggio…

In ogni caso ieri sera ho cambiato la batteria e, tramite foto prese dalla rete (non avevo sottomano ne cellulare ne macchina fotografica), vi illustro come procedere per questa (quasi) semplice operazione.

Attrezzi occorrenti:

chiave da 17 (se presente il parabrezza)

cacciavite piccolo a croce

cacciavite medio a croce

chiave a brugola da 2,5

cacciavite a taglio medio

Una volta tolto (se presente) il parabrezza allentando le due viti da 17 sotto al manubrio

SI inizia lo smontaggio svitando manualmente gli specchi retrovisori

 

SI svitano tramite chiave a brucola d 2,5 le due viti che bloccano i coperchietti sotto agli specchi

Si toglie, facendo leva con un cacciavite a taglio, il logo PIAGGIO  

Si svita la vite a croce che si trova sotto lo scudetto

Si solleva verso l'alto il nasello copriclacson anteriore

 

Si svita quindi la vite al centro sotto al fanale facendo attenzione a non farla cadere in quanto “sparirebbe” all’interno della scocca sottostante.

Si tolgono poi le due viti che uniscono i due semigusci del manubrio

 

E a questo punto si scoppia il semiguscio anteriore facendo attenzione a non forzare per non rompere i dentini di incastro che uniscono le due parti

 

Una volta separata la parte anteriore che contiene il faro si stacca il connettore centrale della lampada e il connettore bianco della posizione e possiamo mettere via la parte staccata

Ci sono adesso da togliere altre 4 viti che tengono attaccato al telaio il semiguscio posteriore.

Si scollegano poi i 2  connettori della strumentazione e gli altri dei devioluci, accensione, start/stop ecc.. NOn è necessario segnarli in quanto sono tutti diversi e tutti hanno un verso obbligato.

Infine si svita a mano il connettore a vite del tachimetro 

 

Una volta svitate si prende la strumentazione ormai libera e si appoggia su un banco da lavoro, si vedrà a questo punto una specie di tappo di plastica che, una volta tolto, mette alla luce 

 La batteria da 1,55 V. è una ENERGIZER 386 o equivalente di altre marche.

Buon lavoro a chi volesse cimentarsi.!

E per altre informazioni chiedete pure. ﻿marcomv